#
#  Read by /usr/local/sbin/wireless-up.pl
#
# config CNodeLijtweg3
$location="Lijtweg, Oegstgeest";
$master_ip='172.23.13.1';  

$gw_open='closed';
$nodetype='CNode';
$nodename='Lijtweg3';
$labelpos='left';

$release="5.0-RELEASE";
$node_config_version="1";
$genesis_control="YES";

$OS='FreeBSD';

$status='up';

# edugis x,y 92342,466702
$X='92342';
$Y='466702';


$config{'ep0'}=sprintf <<ED0;  # Ethernet nr nodes
TYPE=ethernet
IP=172.16.253.3/29


DESC=Ethernet naar lijtweg nodes
SDESC=eth
SPEED=10240000000
POINT_TO_POINT=172.16.253.1 172.16.253.2

OSPF_BROADCAST=no
OSPF_NEIGHBORS=172.16.253.1 172.16.253.2

ED0


$config{'wi0'}=sprintf <<EW0;  # Link naar Brug 
TYPE=wireless
IP=172.16.1.177/30
DESC=Link naar school de Brug
SDESC=2brug
SPEED=11534336
POINT_TO_POINT=172.16.1.178

OSPF_BROADCAST=no
OSPF_NEIGHBORS=172.16.1.178

DHCP=no

MODE=master
ESSID=il-z.lijtweg3.wleiden.net

CHANNEL=6

POLAR=HOR
ANTENNA=SD15

EW0


$config{'wi0:0'}=sprintf <<EW00;  # Link naar Camimplants 
TYPE=wireless
IP=172.16.0.125/30
DESC=Link naar Camimplants
SDESC=2camimplants
SPEED=11534336
POINT_TO_POINT=172.16.0.126

DHCP=no

EW00


$config{'wi1'}=sprintf <<EW1;  # link naar Rustenborch
TYPE=wireless
IP=172.16.1.85/30
DESC=Link naar Rustenborch
SDESC=2rustenborch
SPEED=11534336
POINT_TO_POINT=172.16.1.86

OSPF_BROADCAST=no
OSPF_NEIGHBORS=172.16.1.86

DHCP=no

MODE=master
ESSID=il-zw.lijtweg3.wleiden.net

CHANNEL=11

POLAR=Hor
ANTENNA=SD15
GAIN=13dBi
DIRECTION=225
BEAMWIDTH=40
CABLE=1
HEIGTH=35


EW1

$config{'wi2'}=sprintf <<EW2;  # link naar Hofwijck
TYPE=wireless
MODE=master
DHCP=no
ESSID=il-zo.lijtweg3.wleiden.net
CHANNEL=5
SPEED=11534336
IP=172.16.1.81/30
DESC=Link naar Hofwijck
SDESC=2hofwijck
SPEED=11534336
POINT_TO_POINT=172.16.1.82

OSPF_BROADCAST=no
OSPF_NEIGHBORS=172.16.1.82

DHCP=no
POLAR=Hor
ANTENNA=SD15
CABLE=2

EW2

$config{'wi2:0'}=sprintf <<EW20;
TYPE=wireless
IP=172.16.0.185/30
DESC=Link naar Rudi
SDESC=2rudi
SPEED=11534336
POINT_TO_POINT=172.16.0.186

DHCP=no

EW20

$config{'wi3'}=sprintf <<EW3;  # Link naar AZC
TYPE=wireless
DESC=Interlink naar AZC
SDESC=2azc

IP=172.16.1.98/30
MODE=managed

ESSID=il-n.azc.wleiden.net
CHANNEL=9
SPEED=11534336

POINT_TO_POINT=172.16.1.97
OSPF_BROADCAST=no
OSPF_NEIGHBORS=172.16.1.97
DHCP=no

POLAR=Hor
ANTENNA=SD15
CABLE=2
EW3



