ANALITICS
=========


RG260GSP 1
================
vr0     - port 1 - ALIX		- Intern	- 4c:5e:0c:74:d7:89	- 192.168.88.1 - Intern
kabel 1 - port 2 - M5		- Polderpeil	- dc:9f:db:64:24:bb	- 192.168.1.21 - Polderpeil & VVMeerburg & JVC
kabel 2 - port 3 - M5		- Unused	- dc:9f:db:64:23:a3	- 172.16.7.202 - ZTWGemeenteHuis & TUDelft
kabel 3 - port 4 - M2		- AP		- dc:9f:db:62:14:24	- 192.168.1.23 - AP
kabel 4 - port 5 - LocoM2	- AP		- dc:9f:db:3e:2a:f6	- 192.168.1.22 - AP


RG260GSP 2
================
vr1     - port 1 - ALIX		- Intern	- 4c:5e:0c:74:d7:93	- 192.168.88.1 - Intern
kabel 5 - port 2 - M5		- Unused	- dc:9f:db:64:23:63	- 172.16.7.211 - Richting Heineken
kabel 6 - port 3 - LocoM2	- AP		- dc:9f:db:36:d9:fb	- 172.17.115.2 - AP
kabel 7 - port 4 - M5		- Heineken	- dc:9f:db:64:24:5f	- 172.16.5.83  - Richting Panterra 
kabel 8 - port 5 - LocoM2	- AP		- dc:9f:db:3e:1e:37	- 172.17.116.2 - AP

ALIX
=================
kabel 9 - vr2	-  LocoM2	- AP		- dc:9f:db:3e:25:79	- 172.17.114.2 - AP Klok



RUNNING
===
ifconfig vr0
? (192.168.88.1) at 4c:5e:0c:74:d7:89 on vr0 expires in 1146 seconds [ethernet]
PORT 1
? (192.168.1.21) at dc:9f:db:64:24:bb on vr0 expires in 1189 seconds [ethernet]
PORT 2
? (172.16.7.202) at dc:9f:db:64:23:a3 on vr0 expires in 1193 seconds [ethernet]
PORT 3
? (192.168.1.23) at dc:9f:db:62:14:24 on vr0 expires in 1196 seconds [ethernet]
PORT 4
? (192.168.1.22) at dc:9f:db:3e:2a:f6 on vr0 expires in 1196 seconds [ethernet]
PORT 5


ZTWMeerburgkerk# ifconfig vr1
vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
	ether 00:0d:b9:2b:7b:49
inet 192.168.88.10 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.88.255
	? (192.168.88.1) at 4c:5e:0c:74:d7:93 on vr1 expires in 227 seconds [ethernet]
	PORT 1
inet 172.16.7.212 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.7.215
	? (172.16.7.211) at dc:9f:db:64:23:63 on vr1 expires in 1162 seconds [ethernet]
	PORT 2
inet 172.17.115.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.17.115.255
	? (172.17.115.2) at dc:9f:db:36:d9:fb on vr1 expires in 1178 seconds [ethernet]
	PORT 3
inet 172.16.5.84 netmask 0xfffffff8 broadcast 172.16.5.87
	? (172.16.5.83) at dc:9f:db:64:24:5f on vr1 expires in 1182 seconds [ethernet]
	PORT 4
inet 172.17.116.1 netmask 0xffffff00 broadcast 172.17.116.255
	? (172.17.116.2) at dc:9f:db:3e:1e:37 on vr1 expires in 752 seconds [ethernet]
	PORT 5



STORED
======
#
# Interface definitions
#

# lo0 || 127.0.0.1/8 || LocalHost
# lo0 || 172.31.255.1/32 || Proxy IP
ifconfig_lo0='inet 127.0.0.1/8'
ifconfig_lo0_alias0='inet 172.31.255.1/32'

# vr1 || 172.16.7.201/29 || Link naar NO
ifconfig_vr0='inet 172.16.7.201/29'


# vr1 || 172.16.5.84/29 || Link naar VVMeerburg
ifconfig_vr1='inet 172.16.5.84/29'
# vr1 || 172.16.7.212/29 || Link naar Heineken
ifconfig_vr1_alias0='inet 172.16.7.212/29'
ifconfig_vr1_alias1='inet 172.17.115.1/24'
ifconfig_vr1_alias2='inet 172.17.116.1/24'

# vr2 || 172.16.4.108/29 || Link naar ZTW-Gemeentehuis 172.16.4.108/29
ifconfig_vr2='inet 172.16.4.108/29'
ifconfig_vr2_alias0='inet 172.17.114.1/24'


